Der BERLINER WASSERTISCH empfiehlt
ökologische Effekte vergleichen und dann entscheiden

Klimatologen und Politiker aller Couleur drängen die Grundstückseigentümer in Ballungsgebieten, etwas für die „Klimaresilienz“ ihrer Häuser zu tun. Was wäre zu tun, damit verdichtete, versiegelte und vielbefahrene Innenstädte im Sommer nicht unter einer „Hitzeglocke“ und ganzjährig unter einer kleineren „Staubglocke“ sowie unter weniger Dauerlärm leiden, den kein Singvogel und kein Eichhörnchen ertragen mag? Stadtsanierer und Architekten haben dazu tolle Visionen:
		
Grünes Viertel Ivry sur Seine (Jean RENAUDIE, Frankreich)	Berlin Nikolai-Viertel 2045 (RENDER VISION, Offenbach/Main)

Diesen fata morganas der Architekten- und IT-Künstler ist vor allem eines eigen: sie sind nie von Daten über ihre stadtklimatischen Effekte begleitet. Darauf käme es aber an.

Wir haben uns ein Grundstück angesehen, bei dem 79 % des Terrains von Beton und nur 21 % von begrünter Erde bedeckt sind. Zur Verbesserung der „Klimaresilienz“ stehen vier Möglichkeiten zur Auswahl:
―	Versickerung des Regenwassers, welches auf das Hausdach und die versiegelte Verkehrs-fläche fällt, in Rigolen parallel zu den Zufahrwegen
―	Begrünung des (statisch nicht konditionierten) Gebäudedaches zur Verzögerung des Abflusses von Starkregen
―	Begrünung von Teilen der Hausfassade
―	optimierte und vitalisierte Baumbegrünung der Abstands- und Freiflächen durch Regen-wasserzufuhr vom Gebäudedach mit sommerlicher Zwischenspeicherung
Diese vier alternativ betrachteten Maßnahmen erbringen, auf die gesamte Grundstücksfläche bezogen, folgende klimatischen Effekte (nach diversen Quellen abgeschätzte und gerundete Beträge):

Art	ME	Regen-versickerung	Dach-begrünung	Fassaden-begrünung	Baumbegrünung und -vitalisierung	
wirksame Fläche	%	●	16	3	26	
generiertes Laubvolumen	m³	0	≤ 300	≤ 1.000	≤ 5.000	
Sauerstofferzeugung	kg/a	0	≤ 270	≤ 170	≤ 25.000	
Regenverdunstung =
Kühlungseffekt im Quartier	m³/a	≤ 100	≤ 200	≤ 200	≤ 600	
Feinstaubbindung	kg/a	0	≤ 6	≤ 50	≤ 6.000	
Lärmabschirmung im Quartier	dB	0	≤ 600	≤ 500	≤ 10.000	
Bewertung n. Laubvolumen1)	Faktor	0	6	20	100	
Bewertung n. O2-Erzeugung1)	Faktor	0	1	1	100	
Bewertung n. Kühlungseffekt1)	Faktor	15	30	30	100	
Bewertung n. Feinstaubbindg. 1)	Faktor	0	●	1	100	
Bewertung n. Lärmabschirmg. 1)	Faktor	0	5	5	100	
gemittelte Gesamtbewertung1)	Faktor	(3)	8	10	100	
1) Effekt der Baumbegrünung gleich 100 gesetzt

Wie leicht einzusehen ist, hängen stadtklimatische (auf das Quartier bezogene) Effekte von „Begrünungen“ alle vom Laubvolumen, welches durch die Maßnahme generiert wird, ab. Dies ist also in erster Linie zu ermitteln, wenn es darum geht, Klimaresilienz-Visionen von Stadtplanern zu bewerten.